Протокол функционального осмотра №\_\_\_\_

детского игрового оборудования

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

Председателя комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, генерального директора ООО «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»

и членов комиссии:

Детское игровое оборудование «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-» заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлен по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

В соответствие с паспортом детского игрового оборудования «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед началом эксплуатации был произведен функциональный осмотр оборудования, а именно:

- устойчивость конструкции

- прочность узлов крепления

- состояние сварных швов

- проверены протяжки болтовых соединений каркаса

- состояния пружин

- целостность швов на защитных матах и прыжковых полотнах

- состояние защитной сетки ограждения батутного комплекса

- наличие коррозии металлических элементов

- состояние лакокрасочного покрытия

Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. **Замечаний не выявлено**.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: