Протокол функционального осмотра №\_\_\_\_

детского игрового оборудования

«\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Комиссия в составе:

Председателя комиссии – \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, генерального директора ООО «**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**»

и членов комиссии:

 Детское игровое оборудование «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_-» заводской номер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ установлен по адресу: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 В соответствие с паспортом детского игрового оборудования «\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_» перед началом эксплуатации был произведен функциональный осмотр оборудования, а именно:

 - устойчивость конструкции

 - прочность узлов крепления

 - состояние сварных швов

 - проверены протяжки болтовых соединений каркаса

 - состояния пружин

 - целостность швов на защитных матах и прыжковых полотнах

 - состояние защитной сетки ограждения батутного комплекса

 - наличие коррозии металлических элементов

 - состояние лакокрасочного покрытия

 Проведенный осмотр, и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации. **Замечаний не выявлено**.

Председатель комиссии:

Члены комиссии: